**Узагальнена інформація**

**щодо наданих пропозицій та зауважень до проєкту наказу Міністерства фінансів України**

**««Про затвердження формату даних, структури, форм та Порядку заповнення електронних документів для наповнення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Текст проєкту | Пропозиції та зауваження | Автор пропозицій та зауважень | Враховано/не враховано |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Загальні пропозиції та зауваження** |
| В проєкті в довідці про фактичні залишки пального на початок та кінець звітного періоду та про фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального за звітний період (далі – Довідка Д), довідці виробника про фактичні залишки пального на початок та кінець звітної доби та про добові фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального (далі – Довідка ДВ), довідці про фактичні залишки пального на початок та кінець звітного періоду на акцизному складі, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на який отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, та про фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального за звітний період (далі – Довідка ДР) передбачено переведення показів витратомірів та інших засобів вимірювальної техніки на початок та кінець звітного періоду з літрів у літри, приведені до температури 15 ºС, та обчислення обсягу реалізації як різниці між показниками (в літрах, приведених до температури 15 ºС) на кінець та початок звітного періоду.  | Для коректного відображення обсягів пального в Довідках Д, ДВ та ДР запропоновано змінити підхід до розрахунку обсягу реалізації за показами витратомірів та інших засобів вимірювальної техніки, а саме:спочатку обчислювати обсяг реалізації в літрах як різницю між показами витратомірів та інших засобів вимірювальної техніки на кінець та на початок звітного періоду;обчислений обсяг реалізації в літрах переводити в літри, приведені до температури 15 ºС.Внести відповідні зміни до Порядку заповнення електронних документів, якими з витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі електронними засобами зв’язку до контролюючих органів передаються облікові дані щодо обсягу обігу та залишку пального (далі – Порядок) | АТ «Концерн Галнафтогаз» | Враховано |
|  | Відображати в довідках Д, ДВ, ДР в окремій графі технічні проливи – обсяги пального, які проходять через витратомір або інший вимірювальний засіб та повертаються в резервуар (застосовується при ремонтах, повірках, перевірках, тощо).Для коректного обчислення обсягу реалізації за показами витратомірів та інших засобів вимірювальної техніки враховувати обсяги технічних проливів як показник, що зменшує обсяг реалізації. Внести відповідні зміни до Порядку, до Формату даних та структури Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі (далі – Формат). | АТ «Концерн Галнафтогаз» | Враховано по суті. Запропонований термін «технічні проливи», який є технічним терміном, в Довідках (Д, ДВ, ДР), Форматі та Порядку замінено на термін «обсяги пального, повернутого до резервуару після проведення перевірки точності відпуску пального за допомогою еталонних мірників».  |
| В Довідках Д, ДВ, ДР та Порядку передбачено, що обсяг втраченого пального зазначається за даними акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних | Запропоновано визначати обсяг втраченого пального за даними первинних бухгалтерських документів  | АТ «Концерн Галнафтогаз» | Враховано |
| В Порядку визначено, що в одному рядку Таблиць 1 та 2 Довідки Д, Таблиці 1 Довідки ДВ, Таблиць 1 та 2 Довідки ДР можуть зазначатися дані про обсяг пального або за показами витратомірів (чи рівнемірів), або за показами інших засобів вимірювальної техніки | Уточнити в Порядку, як заповнювати таблицю у випадку, коли протягом звітного періоду обсяг пального вимірювався за допомогою як витратоміра (рівнеміра), так і інших засобів вимірювальної техніки (якщо витратомір або рівнемір протягом звітної доби вийшов з ладу, або був повернутий після ремонту). | АТ «Концерн Галнафтогаз» | Враховано |
| **Пропозиції та зауваження до окремих статей (пунктів) проєкту** |
| Пропозиції та зауваження до ФОРМАТУ**даних та структури Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі**  |
| II. Структура Реєстру  |
| 2. Реєстр містить інформацію щодо:  | 2. Реєстр містить інформацію щодо:  |  |  |
| 6) рівнемірів, встановлених на резервуарах, зокрема:…………………………….типу події: встановлення рівноміра на резервуар/вилучення рівноміра з резервуара/опломбування рівнеміра/технічне обслуговування рівнеміра/повірка/ калібрування рівнеміра;………………………. | Виключити події «опломбування рівнеміра/технічне обслуговування рівнеміра/повірка/ калібрування рівнеміра», оскільки вони дублюють дані з таблиці 4 Довідки про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівнеміри (далі – Довідка АС)Внести відповідні зміни до Довідки АС | АТ «Концерн Галнафтогаз» | Враховано  |
| 7) витратомірів, установлених на акцизному складі пального на місцях відпуску пального наливом з акцизного складу, зокрема:…………………..типу події: введення в експлуатацію витратоміра/виведення з експлуатації витратоміра/опломбування витратоміра/технічне обслуговування витратоміра/ремонт витратоміра/повірка витратоміра;……………………………….. | Виключити події «опломбування витратоміра/технічне обслуговування витратоміра/ремонт витратоміра/повірка витратоміра», оскільки вони дублюють дані з таблиці 4 Довідки АСВнести відповідні зміни до Довідки АС | АТ «Концерн Галнафтогаз» | Враховано  |
| 13) показників витратомірів, встановлених в місцях відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованих на акцизному складі, та/або за показниками інших вимірювальних приладів на початок та на кінець звітного періоду; | Викласти пункт у такій редакції:13) обсягу пального, реалізованого з акцизного складу за показниками витратомірів, встановлених в місцях відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованих на акцизному складі, та/або за показниками інших вимірювальних приладів | АТ «Концерн Галнафтогаз» | Не враховано, оскільки в формах довідок зазначаються показники витратомірів на початок та кінець звітного періоду, на підставі яких визначається обсяг реалізованого пального  |
| 5. Довідки зберігаються безстроково. | Викласти пункт у такій редакції:5. Довідки зберігаються протягом визначених законодавством термінів, але не менш як 1095 днів з дня подання | АТ «Концерн Галнафтогаз» | Враховано |
| Пропозиції та зауваження до ПОРЯДКУ**заповнення електронних документів, якими з витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі електронними засобами зв’язку до контролюючих органів передаються облікові дані щодо обсягу обігу та залишку пального** |
| **Загальні зауваження та пропозиції до Порядку** |
|  | Для Довідок Д та ДР уточнити, що дані заявок на поповнення обсягу залишку пального, в якій одночасно зазначаються обсяги пального, що збільшуються за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, та обсяги пального, що зменшуються за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, заносяться до таблиць зі знаком «+», або «-»  | АТ «Концерн Галнафтогаз» | Враховано |
|  | Доповнити Розділ ІІ (щодо Довідки Д) та Розділ V (щодо Довідки ДР) Порядку нормою щодо не відображення в таблиці заявки на поповнення обсягу пального у випадку, коли протягом звітної доби змінено код УКТ ЗЕД частини пального, яке знаходиться в резервуарі, але код УКТ ЗЕД пального в резервуарі на початок або кінець звітної доби є однаковим | АТ «Концерн Галнафтогаз» | Не враховано.Не надано обґрунтування необхідності внесення такої норми. |
| **I. Загальні положення** |
| 5. Для коригуючих довідок, які подаються до основної довідки, до якої вже подавалась (подавались) коригуюча довідка (коригуючі довідки), у призначеному для цього рядку обов’язково зазначається реєстраційний номер попередньої коригуючої довідки, поданої для коригування основної довідки, показники якої коригуються у цій довідці. |  Доповнити пункт словами:(тобто, для коригуючої довідки з порядковим номером 2 зазначається реєстраційний номер коригуючої довідки з порядковим номером 1, і т. д.) | АТ «Концерн Галнафтогаз» | Не враховано, оскількиредакція пункту виключає двозначне трактування та не потребує уточнення.  |
|  | Доповнити Порядок пунктом щодо надання в основних Довідках інформації по кожному з резервуарів, введених в експлуатацію, по кожному зареєстрованому витратоміру та рівнеміру – незалежно від того, чи здійснювались отримання та/або реалізація пального протягом звітного періоду (звітної доби або звітного місяця). | Сергій Карпенко | Враховано |
| 14. Під час виходу з ладу, проведення повірки або калібрування рівнеміра або витратоміра визначення даних про обсяги залишків пального та обсяги реалізованого пального здійснюється у мірах повної місткості, які мають позитивний результат повірки, проведеної відповідно до законодавства, та/або за допомогою рулетки та метроштока або переносного (портативного) рівнеміра-аналізатора, які мають позитивний результат повірки, проведеної відповідно до законодавства. Застосування такого способу вимірювання може здійснюватися не більше 20 календарних днів поспіль (для акцизних складів, які є місцями роздрібної торгівлі пальним, на які отримано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, – не більше 15 календарних днів поспіль) та не більше чотирьох разів протягом календарного року. |  Викласти пункт у такій редакції:14. Під час виходу з ладу, проведення повірки або калібрування рівнеміра визначення даних про обсяги залишків пального здійснюється в резервуарах, які мають позитивний результат повірки, проведеної відповідно до законодавства, за допомогою рулетки або метроштока або переносного (портативного) рівнеміра-аналізатора, які мають позитивний результат повірки, проведеної відповідно до законодавства. Під час виходу з ладу, проведення повірки витратоміра, визначення даних про обсяги реалізованого пального здійснюється у мірах повної місткості. Застосування такого способу вимірювання може здійснюватися не більше 20 календарних днів поспіль (для акцизних складів, які є місцями роздрібної торгівлі пальним, на які отримано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, – не більше 15 календарних днів поспіль) та не більше чотирьох разів протягом календарного року. | АТ «Концерн Галнафтогаз» | Враховано |
| **ІIІ. Довідка виробника про фактичні залишки пального на початок та кінець звітної доби та про добові фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального** |
|  | Доцільно обсяг виробленого пального (графа 9.6 «Добовий обсяг виробленого на акцизному складі пального» Зведеної таблиці Довідки ДВ)визначати не за формулою, а на підставі первинних бухгалтерських документів.Внести відповідні зміни до Довідки ДВ | АТ «Концерн Галнафтогаз» | Враховано |
| **ІV. Довідка виробника про фактичні залишки пального на початок та кінець звітного місяця та про фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального за звітний місяць (далі – Довідка ДВМ)** |
| В п. 1 зазначено, які суб’єкти господарювання повинні подавати Довідку ДВМ | Запропоновано детальніше розписати, хто повинен подавати Довідку ДВМ | АТ «Концерн Галнафтогаз» | Не враховано.Редакція п.  1 Розділу ІV Порядку (щодо суб’єктів господарювання, які повинні подавати Довідку ДВМ) аналогічна редакції п. 1 Розділу ІІІ Порядку (щодо суб’єктів господарювання, які повинні подавати Довідку ДВ), яка не викликала запитань щодо кола СГ, які повинні подавати цю довідку. |
| 4. …………………………..У Таблиці обсяг товарів, які використовуються як сировина при виробництві пального, зазначається у літрах | Запропоновано врахувати, в яких одиницях виміру виробниками ведеться облік товарних запасів. | АТ «Концерн Галнафтогаз» | Враховано:Таблицю доповнено графою «Одиниця виміру»;Порядок доповнено підпунктом, згідно з яким у цій графі зазначається одиниця виміру (кілограми, метри кубічні, літри), в якій надаються дані щодо обсягу товарів, які використовуються як сировина при виробництві пального. |

В. о директора Департаменту контролю за

підакцизними товарами Ігор СІНГАЄВСЬКИЙ