### ЗАТВЕРДЖЕНО

### Наказ Міністерства фінансів України

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року № \_\_\_\_\_\_

### ПОРЯДОК

**заповнення електронних документів, якими з витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі електронними засобами зв’язку до контролюючих органів передаються облікові дані щодо обсягу обігу та залишку пального**

### I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру заповнення електронних документів, за допомогою яких засобами електронного зв’язку передаються облікові дані щодо обсягу обігу та залишку пального з витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі до контролюючих органів (далі – Довідка):

довідки про фактичні залишки пального на початок та кінець звітного періоду та про фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального за звітний період;

довідки виробника про фактичні залишки пального на початок та кінець звітної доби та про добові фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального;

довідки виробника про фактичні залишки пального на початок та кінець звітного місяця та про фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального за звітний місяць;

довідки про фактичні залишки пального на початок та кінець звітного періоду на акцизному складі, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на який отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, та про фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального за звітний період.

2. У верхній лівій частині довідок залежно від виду електронного документа у призначеному для цього рядку робиться відповідна відмітка «Х», яка може бути внесена тільки до одного з рядків:

або у рядку 01.1 – для основної довідки;

або у рядку 01.2 – для коригуючої довідки.

3. У випадку, якщо відмітка «Х» внесена до рядка 01.1, у призначеному для цього полі Довідки зазначається реєстраційний номер основної довідки, поданої за попередній звітний період – номер, який вказується у позитивній квитанції, що надсилається розпоряднику акцизного складу після її реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі (далі – реєстраційний номер довідки):

за попередню добу – для довідок, які подаються за звітну добу;

за попередній місяць – для довідок, які подаються за звітний місяць.

4. У випадку, якщо відмітка «Х» внесена до рядка 01.2, у передбачених для цього полях Довідки зазначаються:

дата складання коригуючої довідки (рядок 01.3) – цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри), при цьому крапки, коми та інші розділові знаки у відповідних клітинках документа не проставляються;

порядковий номер коригуючої довідки (рядок 01.4) – зазначається цифровий номер, який відповідає послідовному номеру (починаючи з номера 1) такого документа, складеного розпорядником акцизного складу для коригування основної довідки, та кількості коригувань основної довідки (тобто, в коригуючій довідці, яка була складена для здійснення коригування основної довідки першою, присвоюється номер 1, другою – номер 2 і т. д.). Не допускається складання розпорядником акцизного складу коригуючих довідок для коригування основної довідки з однаковим порядковим номером або без зареєстрованої до цієї основної довідки коригуючої довідки з попереднім порядковим номером (вимога щодо реєстрації попередньої коригуючої довідки не поширюється на коригуючі довідки з номером 1). Порядковий номер коригуючої довідки має містити лише цифрові значення (не має містити літер чи інших символів), не може починатися з «0»;

реєстраційний номер основної довідки, що коригується.

5. Для коригуючих довідок, які подаються до основної довідки, до якої вже подавалась (подавались) коригуюча довідка (коригуючі довідки), у призначеному для цього рядку обов’язково зазначається реєстраційний номер попередньої коригуючої довідки, поданої для коригування основної довідки, показники якої коригуються у цій довідці.

6. В основних довідках незалежно від того, чи здійснювались отримання та/або реалізація пального протягом звітного періоду (звітної доби або звітного місяця) зазначається інформація по кожному з резервуарів, введених в експлуатацію, по кожному зареєстрованому витратоміру та рівнеміру.

7. У Довідках зазначаються:

податковий номер (код ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки, або серія (за наявності) та номер паспорта, або податковий номер, який виданий контролюючим органом) платника податків. Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті;

назва платника або прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця;

уніфікований номер акцизного складу пального в Системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, цифрове значення якого має відповідати вимогам частини першої пункту 14 Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з них електронними засобами зв’язку до контролюючих органів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 року № 891 (із змінами) (далі – Порядок № 891).

8. За один звітний період по одному акцизному складу може бути подано:

довідку з відміткою «Основна» – тільки одну;

довідку з відміткою «Коригуюча» – одну або більше однієї (залежно від кількості виявлених помилок).

9. У Довідках у передбаченому для цього полі зазначається ознака джерела податкового номера розпорядника акцизного складу:

1 – ЄДРПОУ – якщо облік здійснюється за кодом ЄДРПОУ;

2 – ДРФО – якщо облік здійснюється за реєстраційним обліковим номером платника податків;

3 – якщо облік здійснюється за податковим номером, наданим контролюючим органом (для юридичних осіб, які не включені до ЄДРПОУ);

4 – якщо особа обліковується за серією (за наявності) та номером паспорта (для фізичної особи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта).

10. Довідки складаються та подаються розпорядниками акцизних складів окремо по кожному акцизному складу, якому в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового присвоєно уніфікований номер акцизного складу, з ознакою актуальності «так» у Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового. Дата складання та реєстрації довідки не може бути меншою (повинна дорівнювати або бути більшою) ніж дата реєстрації суб’єкта господарювання платником акцизного податку з реалізації пального.

11. У табличній частині Довідок у передбачених для цього графах зазначаються:

номер рядка – для основних довідок;

номер рядка основної довідки, який коригується – для коригуючих довідок.

12. У табличній частині Довідок (крім довідки виробника про фактичні залишки пального на початок та кінець звітного місяця та про фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального за звітний місяць) у передбачених для цього графах зазначається:

код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД – суцільним порядком без розділових знаків (пробілів, крапок тощо) та містить 10 знаків, крім скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану, в яких зазначається умовний код. Для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану (коди згідно з УКТ ЗЕД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00, 2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00, 2901 10 00 10), на які Податковим кодексом України (далі – Кодекс) встановлено однакові ставки акцизного податку, у довідках код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД не зазначається, а зазначається умовний код 2711 00 00 00 (далі – умовний код);

опис пального за кодом товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (умовним кодом).

13. У табличній частині довідки виробника про фактичні залишки пального на початок та кінець звітного місяця та про фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального за звітний місяць у передбачених для цього графах зазначається:

код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД товарів, які використовуються як сировина при виробництві пального – суцільним порядком без розділових знаків (пробілів, крапок тощо) та містить 10 знаків;

опис товарів, які використовуються як сировина при виробництві пального, за кодом товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД.

14. У табличних частинах довідок у передбачених для цього графах зазначається тип дії «1» (включення) та / або «2» (вилучення).

В основній довідці може бути зазначено тільки тип дії «1» (включення).

У коригуючий довідці:

при вилученні інформації, наданої в табличній частині основної довідки, з основної довідки до відповідної таблиці переносяться всі дані рядка, який вилучається, вказані в основній довідці з урахуванням всіх наданих коригувань, та у відповідній графі цієї таблиці зазначається тип дії «2» (вилучення);

при доданні нової інформації у відповідній таблиці зазначається присвоєний цьому рядку номер (який не повинен збігатися з номером будь-якого рядка в основній довідці з урахуванням всіх наданих коригувань), заповнюються всі поля цього рядка та зазначається тип дії «1» (включення);

при зміні раніше наданої інформації заповнюються два рядки таблиці:

у першому (попередньому) рядку – здійснюється вилучення інформації (тип дії «2» (вилучення));

у наступному рядку – здійснюється додання нової інформації (тип дії «1» (включення)).

У коригуючих довідках (крім довідки виробника про фактичні залишки пального на початок та кінець звітного місяця та про фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального за звітний місяць) з таблиці (таблиць) довідки, в якій/яких було здійснено коригування (таблиць, у яких зазначаються дані щодо обсягів залишків пального у розрізі резервуарів за даними рівнемірів, щодо реалізації пального за показами витратомірів, щодо обсягів залишків пального в трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці), інформація стосовно коригування (у т. ч. номери рядків) переноситься до відповідних граф таблиці, в якій зазначаються підсумкові дані щодо загальних обсягів залишків, отримання та реалізації пального за кодами товарної підкатегорії.

15. Під час виходу з ладу, проведення повірки або калібрування рівнеміра визначення даних про обсяги залишків пального здійснюється в резервуарах, які мають позитивний результат повірки, проведеної відповідно до законодавства, за допомогою рулетки або метроштока або переносного (портативного) рівнеміра-аналізатора, які мають позитивний результат повірки, проведеної відповідно до законодавства. Під час виходу з ладу, проведення повірки витратоміра, визначення даних про обсяги реалізованого пального здійснюється у мірах повної місткості. Застосування такого способу вимірювання може здійснюватися не більше 20 календарних днів поспіль (для акцизних складів, які є місцями роздрібної торгівлі пальним, на які отримано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, – не більше 15 календарних днів поспіль) та не більше чотирьох разів протягом календарного року.

### II. Довідка про фактичні залишки пального на початок та кінець звітного періоду та про фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального за звітний період

1. Довідка про фактичні залишки пального на початок та кінець звітного періоду та про фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального за звітний період за формою Д (далі – Довідка Д) з відміткою «Основна» формується та подається розпорядниками акцизних складів (крім розпорядників акцизних складів, на яких здійснюється діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, з очищення коксового газу, з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову продукцію (пальне), та розпорядників акцизних складів, які є місцем роздрібної торгівлі пальним, на які отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним) за звітний період:

доба;

місяць.

2. Довідка Д з відміткою «Основна» за місяць формується розпорядниками акцизних складів, що використовують пальне виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки і не здійснюють операцій з реалізації та зберігання пального іншим особам, після проведення останньої операції з обігу пального у звітному календарному місяці, але не пізніше 23 години 59 хвилин останнього дня звітного календарного місяця, до початку здійснення операцій з обігу пального у день, що настає за таким останнім днем звітного календарного місяця, та подаються до контролюючого органу не пізніше 15 календарних днів, що настають за останнім днем звітного календарного місяця.

3. Довідка Д з відміткою «Основна» за добу формується розпорядниками акцизних складів (крім зазначених у пункті 2 цього розділу Порядку) після проведення останньої операції з обігу пального у звітній добі, але не пізніше 23 години 59 хвилин цієї доби, до початку здійснення операцій з обігу пального у добу, що настає за звітною добою, та подається до контролюючого органу не пізніше 23 години 59 хвилин доби, що настає за звітною добою.

4. У відповідних полях Довідки Д цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри), години (дві цифри), хвилини (дві цифри) вказуються:

у рядку 02.1 – початок звітного періоду;

у рядку 02.2 – кінець звітного періоду.

При цьому крапки, коми та інші розділові знаки у відповідних клітинках документа не проставляються.

5. Залежно від звітного періоду до одного з передбачених для цього полів рядка 03 Довідки Д вноситься відмітка «Х»:

або до поля «За добу»;

або до поля «За місяць».

6. Таблиця «Зведена інформація щодо загальних обсягів залишків, отримання та реалізації пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД на початок та кінець звітної доби на акцизному складі (літри, приведені до температури 15 ºС)» (далі у цьому розділі Порядку – Зведена таблиця) заповнюється на підставі даних таблиці 1 «Інформація щодо обсягів залишків пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД на початок та кінець звітної доби у розрізі резервуарів, розташованих на акцизному складі пального, за показами рівнемірів» (далі у цьому розділі Порядку – Таблиця 1), таблиці 2 «Інформація щодо добового обсягу реалізованого пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД за звітну добу за показами витратомірів, встановлених на місцях відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованих на такому акцизному складі» (далі у цьому розділі Порядку – Таблиця 2) та таблиці 3 «Інформація про обсяги залишків пального за кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД на акцизному складі (літри, приведені до температури 15 ºС) у трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці» (далі у цьому розділі Порядку – Таблиця 3).

7. Інформація у Зведеній таблиці, Таблиці 1, Таблиці 2, Таблиці 3 заповнюється за кодами товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (умовним кодом – для скрапленого газу). Обсяг пального у Зведеній таблиці та Таблиці 3 зазначається у літрах, приведених до температури 15 ºС, у Таблиці 1 та Таблиці 2 – у літрах (без приведення до температури 15 ºС) та у літрах, приведених до температури 15 ºС.

8. Зведена таблиця, Таблиця 1 та Таблиця 2 заповнюються розпорядником акцизного складу обов’язково, Таблиця 3 – за необхідності (при наявності на початок або кінець звітного періоду залишків пального в трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці).

9. У Зведеній таблиці, Таблиці 1, Таблиці 2 та Таблиці 3 Довідки Д вказуються:

номер рядка – цифровий номер, який відповідає послідовному номеру такого рядка (графи 10.1 Зведеної таблиці, 11.1 Таблиці 1, 12.1 Таблиці 2, 13.1 Таблиці 3). Для коригуючої довідки вказується номер рядка основної довідки, який коригується;

код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків), для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану – умовний код (графи 10.2 Зведеної таблиці, 11.2 Таблиці 1, 12.2 Таблиці 2, 13.2 Таблиці 3);

опис пального за кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД або умовним кодом (графи 10.3 Зведеної таблиці, 11.3 Таблиці 1, 12.3 Таблиці 2, 13.3 Таблиці 3).

10. Таблиця 1, в якій надається інформація щодо обсягів пального в розрізі резервуарів, розташованих на акцизному складі, заповнюється в такому порядку:

1) до графи 11.4 вноситься реєстраційний номер заявки, відповідно до якої змінюється код УКТ ЗЕД у зв’язку зі зміною хімічного складу пального в резервуарі;

2) у графі 11.5 зазначаються уніфіковані номери резервуарів, цифрове значення яких має відповідати вимогам частини другої пункту 14 Порядку № 891;

3) до графи 11.6 вносяться серійні (ідентифікаційні) номери рівнемірів, встановлених на резервуарах;

4) до граф 11.7 – 11.10 вносяться дані щодо обсягів залишків пального у резервуарах за показами рівнемірів:

на початок звітної доби (звітного місяця) – в літрах (графа 11.7) та літрах, приведених до температури 15 ºС (графа 11.8);

на кінець звітної доби (звітного місяця) – в літрах (графа 11.9) та літрах, приведених до температури 15 ºС (графа 11.10);

5) до граф 11.11 – 11.14 вносяться дані щодо обсягів залишків пального у резервуарах за показами інших засобів вимірювальної техніки:

на початок звітної доби (звітного місяця) – в літрах (графа 11.11) та літрах, приведених до температури 15 ºС (графа 11.12);

на кінець звітної доби (звітного місяця) – в літрах (графа 11.13) та літрах, приведених до температури 15 ºС (графа 11.14).

В одному рядку Таблиці 1 можуть бути заповнені показники:

або граф 11.7 – 11.10;

або граф 11.11 – 11.14.

У випадку, якщо протягом звітної доби (звітного місяця) об'єм пального, що перебував у резервуарі та відпускався з нього, обчислювався як за допомогою рівнеміра, так і за допомогою інших засобів вимірювальної техніки (зокрема, при виході з ладу рівнеміра, повернення його з ремонту, повірки або калібрування рівнеміра), допускається заповнення в одному рядку Таблиці 1 показників граф 11.7 – 11.10 та граф 11.11 – 11.14.

11. У разі якщо протягом звітної доби змінено код УКТ ЗЕД пального у резервуарі у результаті зміни хімічного складу такого пального, до Таблиці 1 вносяться два рядки.

У першому рядку Таблиці 1 зазначається:

у графі 11.2 – код УКТ ЗЕД пального, який обліковувався в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового до реєстрації заявки на поповнення обсягу залишку пального;

у графі 11.3 – опис пального, код УКТ ЗЕД якого зазначено у графі 11.2;

у графі 11.4 – реєстраційний номер заявки на поповнення обсягу залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, відповідно до якої в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового змінено код УКТ ЗЕД пального, зазначений у графі 11.2;

у графі 11.5 та 11.6 – уніфікований номер резервуара та серійний (ідентифікаційний) номер рівнеміра відповідно;

у графах 11.7 – 11.8 (або 11.11 – 11.12) – обсяг залишку пального на початок звітної доби (звітного місяця) за кодом УКТ ЗЕД, який обліковувався в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового до реєстрації зміни хімічного складу пального, та який зазначено у графі 11.2;

у графах 11.9 – 11.10 (або 11.13 – 11.14) – нульовий обсяг залишку пального на кінець звітної доби (звітного місяця) за кодом УКТ ЗЕД, який обліковувався в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового до зміни хімічного складу пального та реєстрації заявки на поповнення обсягу залишку пального.

У наступному рядку Таблиці 1 зазначаються:

у графі 11.2 – код УКТ ЗЕД пального, який обліковується в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового після реєстрації заявки на поповнення обсягу залишку пального;

у графі 11.3 – опис пального, код УКТ ЗЕД якого зазначено у графі 11.2;

у графі 11.4 – реєстраційний номер заявки на поповнення обсягу залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, відповідно до якої в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового змінено код УКТ ЗЕД пального (переноситься з першого рядка Таблиці 1);

у графі 11.5 та 11.6 – уніфікований номер резервуара та серійний (ідентифікаційний) номер рівнеміра відповідно (переноситься з першого рядка Таблиці 1);

у графах 11.7 – 11.8 (або 11.11 – 11.12) – нульовий обсяг залишку пального на початок звітної доби (звітного місяця) за кодом УКТ ЗЕД, який зазначено у графі 11.2;

у графах 11.9 – 11.10 (або 11.13 – 11.14) – обсяг на кінець звітної доби (звітного місяця) залишку пального, код УКТ ЗЕД якого зазначено у графі 11.2, та який обліковується в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового після зміни хімічного складу пального та реєстрації заявки на поповнення обсягу залишку пального.

12. Таблиця 2, в якій надається інформація щодо обсягів пального за даними витратомірів, встановлених на місцях відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованих на акцизному складі, заповнюється в такому порядку:

1) до графи 12.4 вноситься серійний (ідентифікаційний) номер витратоміра;

2) у графах 12.5 – 12.7 зазначаються покази витратомірів, встановлених в місцях відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованих на акцизному складі (літри):

на початок звітної доби (звітного місяця) (графа 12.5);

на кінець звітної доби (звітного місяця) (графа 12.6);

обсяги пального, повернутого до резервуару після проведення перевірки точності відпуску пального за допомогою еталонних мірників (за показами витратомірів, встановлених в місцях відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованих на акцизному складі) (графа 12.7);

3) до графи 12.8 (у літрах) вноситься обсяг реалізованого пального за показами витратомірів.

Для перевірки: гр. 12.8 = гр. 12.6 – гр. 12.5 – гр. 12.7;

4) у графі 12.9 (у літрах, приведених до температури 15 ºС) зазначається обсяг реалізованого пального за показами витратомірів – обсяг пального, зазначений у графі 12.8 у літрах;

5) до граф 12.10 – 12.12 вносяться покази інших засобів вимірювальної техніки (літри):

на початок звітної доби (звітного місяця) (графа 12.10);

на кінець звітної доби (звітного місяця) (графа 12.11);

обсяги пального, повернутого до резервуару після проведення перевірки точності відпуску пального за допомогою еталонних мірників (за показами інших засобів вимірювальної техніки) (графа 12.12).

6) у графі 12.13 (у літрах) зазначається обсяг реалізованого пального за показами інших засобів вимірювальної техніки).

Для перевірки: гр. 12.13 = гр. 12.11 – гр. 12.10 – гр. 12.12;

7) до графи 12.14 (у літрах, приведених до температури 15 ºС) вноситься обсяг реалізованого пального за показами інших засобів вимірювальної техніки – обсяг пального, зазначений у графі 12.13 у літрах.

У кожному з рядків Таблиці 2 можуть бути заповнені показники:

або граф 12.5 – 12.9;

або граф 12.10 – 12.14.

У випадку, якщо протягом звітної доби (звітного місяця) відпуск пального здійснювався як через витратомір, так і за допомогою інших засобів вимірювальної техніки (при виході витратоміра з ладу, повернення його з ремонту, повірки або калібрування), допускається заповнення в одному рядку Таблиці 2 показників граф 12.5 – 12.9 та граф 12.10 – 12.14.

13. Таблиця 3, у якій надається інформація щодо обсягів залишків пального на акцизному складі (літри, приведені до температури 15 ºС) в трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці, заповнюється в такому порядку:

1) до графи 13.4 вноситься інформація щодо обсягу залишку пального на акцизному складі на початок звітної доби (звітного місяця);

2) у графі 13.5 зазначається добовий обсяг (обсяг за місяць) отриманого на акцизний склад пального;

3) до графи 13.6 заноситься додатковий обсяг пального за звітну добу (звітний місяць) на акцизному складі, зазначений у зареєстрованих заявках на поповнення обсягу залишку пального.

У разі якщо в результаті зміни фізико-хімічних показників пального оформлено заявку на поповнення обсягу залишку пального, в якій одночасно зазначаються обсяги пального що збільшуються за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, та обсяги пального що зменшуються за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, дані такої заявки заносяться до відповідних рядків графи 13.6 зі знаком «+», або «-» відповідно;

4) у графі 13.7 зазначається добовий обсяг (обсяг за місяць) реалізованого з акцизного складу пального;

5) до графи 13.8 заноситься добовий обсяг (обсяг за місяць) втраченого на акцизному складі пального (за даними первинних бухгалтерських документів);

6) у графі 13.9 зазначається обсяг залишку пального на акцизному складі на кінець звітної доби (звітного місяця).

Для перевірки: гр. 13.9 = гр. 13.4 + гр. 13.5 + гр. 13.6 – гр. 13.7 – гр. 13.8.

14. Зведена таблиця, в якій відображаються підсумкові дані обліку пального (літри, приведені до температури 15 ºС), розраховані за даними засобів вимірювальної техніки (витратоміри, рівнеміри, інші засоби вимірювальної техніки) та даними обліку пального в трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці, заповнюється в такому порядку:

1) до граф 10.4 та 10.5 вноситься інформація щодо обсягу залишку пального на акцизному складі на початок звітної доби (звітного місяця):

всього (графа 10.4). Показник графи 10.4 розраховується шляхом додавання обсягу залишків пального в резервуарах за відповідним кодом згідно з УКТ ЗЕД або умовним кодом (підсумку показників граф 11.8 та 11.12 Таблиці 1) до обсягу залишків пального в трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці за таким кодом (показник графи 13.4 Таблиці 3);

у т. ч. в трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці (графа 10.5). Показник графи 10.5 дорівнює обсягу залишків пального в трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці (показнику графи 13.4 Таблиці 3);

2) у графах 10.6 та 10.7 зазначається інформація щодо добового обсягу (обсягу за місяць) отриманого на акцизний склад пального:

всього (графа 10.6). Показник графи 10.6 розраховується за такою формулою: Гр. 10.6 = гр. 10.14 – гр. 10.4 – гр. 10.8 + гр. 10.10 + гр. 10.12. Цей показник вноситься після внесення даних до граф, які є складовими формули;

у т. ч. у тарі, балонах, упаковці (графа 10.7). Показник графи 10.7 дорівнює добовому обсягу (обсягу за місяць) отриманого на акцизний склад пального в тарі, балонах, упаковці (показник графи 13.5 Таблиці 3);

3) до граф 10.8 та 10.9 вноситься інформація щодо додаткового обсягу пального за звітну добу (звітний місяць) на акцизному складі, зазначеного в зареєстрованих заявках на поповнення обсягу залишку пального:

всього ( гр. 10.8);

у т. ч. у тарі, балонах, упаковці (гр. 10.9). Показник графи 10.9 дорівнює показнику графи 13.6 Таблиці 3.

У разі, якщо в результаті зміни фізико-хімічних показників пального оформлено заявку на поповнення обсягу залишку пального, в якій одночасно зазначаються обсяги пального що збільшуються за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, та обсяги пального що зменшуються за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, дані такої заявки заносяться до відповідних рядків графи 10.8 та графи 10.9 зі знаком «+», або «-» відповідно;

4) у графах 10.10 та 10.11 зазначаються дані щодо добового обсягу (обсягу за місяць) реалізованого з акцизного складу пального:

всього (графа 10.10). Показник графи 10.10 розраховується шляхом додавання обсягу реалізованого пального за відповідним кодом згідно з УКТ ЗЕД за даними витратомірів та інших засобів вимірювальної техніки (підсумку граф 12.9 та 12.14 Таблиці 2) до добового обсягу (обсягу за місяць) реалізованого з акцизного складу пального за таким кодом (показник графи 13.7 Таблиці 3);

у т. ч. у тарі, балонах, упаковці (графа 10.11). Показник графи 10.11 дорівнює показнику графи 13.7 Таблиці 3;

5) до граф 10.12 та 10.13 вноситься інформація щодо добового обсягу (обсягу за місяць) втраченого на акцизному складі пального (за даними первинних бухгалтерських документів):

всього (графа 10.12);

у т. ч. у тарі, балонах, упаковці (графа 10.13). Показник графи 10.13 дорівнює показнику графи 13.8 Таблиці 3;

6) у графах 10.14 та 10.15 зазначається інформація щодо обсягу залишку пального на акцизному складі на кінець звітної доби (звітного місяця):

всього (графа 10.14). Показник графи 10.14 розраховується шляхом додавання обсягу залишку пального в резервуарі на кінець звітного періоду за показами рівнемірів та інших засобів вимірювальної техніки за відповідним кодом згідно з УКТ ЗЕД (підсумку граф 11.10 та 11.14 Таблиці 1) до обсягу залишку пального на акцизному складі в трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці на кінець доби (показника графи 13.9 Таблиці 3 за таким кодом);

у т. ч. у трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці (графа 10.15). Показник графи 10.15 дорівнює показнику графи 13.9 Таблиці 3.

**ІIІ. Довідка виробника про фактичні залишки пального на початок та кінець звітної доби та про добові фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального**

1. Довідка виробника про фактичні залишки пального на початок та кінець звітної доби та про добові фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального за формою ДВ (далі – Довідка ДВ) з відміткою «Основна» формується та подається розпорядниками акцизних складів, на яких здійснюється діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, з очищення коксового газу, з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову продукцію (пальне).

2. Довідка ДВ з відміткою «Основна» формується розпорядниками акцизних складів після проведення останньої операції з обігу пального у звітній добі, але не пізніше 23 години 59 хвилин цієї доби, до початку здійснення операцій з обігу пального у добу, що настає за звітною добою, та подається до контролюючого органу не пізніше 23 години 59 хвилин доби, що настає за звітною добою.

3. У відповідних рядках Довідки ДВ цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри), години (дві цифри), хвилини (дві цифри) вказуються:

початок звітного періоду – у рядку 02.1;

кінець звітного періоду – у рядку 02.2.

При цьому крапки, коми та інші розділові знаки у відповідних клітинках документа не проставляються.

4. Таблиця «Зведена інформація щодо загальних обсягів залишків, отримання та реалізації пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД на початок та кінець звітної доби на акцизному складі (літри, приведені до температури 15 ºС)» (далі у цьому розділі Порядку – Зведена таблиця) заповнюється на підставі даних таблиці 1 «Інформація щодо добового обсягу реалізованого пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД за звітну добу за показами витратомірів, встановлених на місцях відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованих на такому акцизному складі» (далі у цьому розділі Порядку – Таблиця 1) та таблиці 2 «Інформація про обсяги залишків пального за кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД на акцизному складі (літри, приведені до температури 15 ºС) у трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці» (далі у цьому розділі Порядку – Таблиця 2).

5. Інформація у Зведеній таблиці, Таблиці 1, Таблиці 2 заповнюється за кодами товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (умовним кодом – для скрапленого газу). Обсяг пального у Зведеній таблиці, Таблиці 2 зазначається у літрах, приведених до температури 15 ºС, у Таблиці 1 – у літрах (без приведення до температури 15 ºС) та літрах, приведених до температури 15 ºС.

6. Зведена таблиця та Таблиця 1 заповнюються розпорядником акцизного складу обов’язково, Таблиця 2 – за необхідності (при наявності на початок або кінець звітного періоду залишків пального в трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці).

7. У Зведеній таблиці, Таблиці 1 та Таблиці 2 Довідки ДВ вказуються:

номер рядка – цифровий номер, який відповідає послідовному номеру такого рядка (графи 9.1 Зведеної таблиці, 10.1 Таблиці 1, 11.1 Таблиці 2). Для коригуючої довідки вказується номер рядка основної довідки, який коригується;

код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків), для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану – умовний код (графи 9.2 Зведеної таблиці, 10.2 Таблиці 1, 11.2 Таблиці 2);

опис пального за кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД або умовним кодом (графи 9.3 Зведеної таблиці, 10.3 Таблиці 1, 11.3 Таблиці 2).

8. Таблиця 1, у якій надається інформація щодо обсягів пального за даними витратомірів, встановлених на місцях відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованих на акцизному складі, заповнюється в такому порядку:

1) до графи 10.4 вноситься серійний (ідентифікаційний) номер витратоміра;

2) у графах 10.5 – 10.7 зазначаються покази витратомірів, встановлених у місцях відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованих на акцизному складі (літри):

на початок звітної доби (графа 10.5);

на кінець звітної доби (графа 10.6);

обсяги пального, повернутого до резервуару після проведення перевірки точності відпуску пального за допомогою еталонних мірників (за показами витратомірів, встановлених в місцях відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованих на акцизному складі) (графа 10.7);

3) до графи 10.8 (у літрах) вноситься обсяг реалізованого пального за показами витратомірів.

Для перевірки: гр. 10.8 = гр. 10.6 – гр. 10.5 – гр. 10.7;

4) у графі 10.9 (у літрах, приведених до температури 15 ºС) зазначається обсяг реалізованого пального за показами витратомірів – обсяг пального, зазначений у графі 10.8 у літрах.

5) у графах 10.10 – 10.12 зазначаються покази інших засобів вимірювальної техніки (літри):

на початок звітної доби (графа 10.10);

на кінець звітної доби (графа 10.11);

обсяги пального, повернутого до резервуару після проведення перевірки точності відпуску пального за допомогою еталонних мірників (за показами інших засобів вимірювальної техніки (графа 10.12);

6) у графі 10.13 (у літрах) зазначається обсяг реалізованого пального за показами інших засобів вимірювальної техніки.

Для перевірки: гр. 10.13 = гр. 10.11 – гр. 10.10 – гр. 10.12;

7) до графи 10.14 (у літрах, приведених до температури 15 ºС) вноситься обсяг реалізованого пального за показами інших засобів вимірювальної техніки – обсяг пального, зазначений у графі 10.13 у літрах.

У кожному з рядків Таблиці 1 можуть бути заповнені показники:

або граф 10.5 – 10.9;

або граф 10.10 – 10.14.

У випадку, якщо протягом звітної доби відпуск пального здійснювався як через витратомір, так і за допомогою інших засобів вимірювальної техніки (при виході витратоміра з ладу, повернення його з ремонту, повірки або калібрування), допускається заповнення в одному рядку Таблиці 1 показників граф 10.5 – 10.9 та граф 10.10 – 10.14.

9. Таблиця 2, у якій надається інформація щодо обсягів залишків пального в трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці заповнюється в такому порядку:

1) до графи 11.4 вноситься інформація щодо обсягу залишку пального на акцизному складі на початок звітної доби;

2) у графі 11.5 зазначається добовий обсяг виробленого на акцизному складі пального;

3) до графи 11.6 заноситься добовий обсяг реалізованого з акцизного складу пального;

5) до графи 11.7 заноситься добовий обсяг втраченого на акцизному складі пального (за даними первинних бухгалтерських документів);

6) у графі 11.8 зазначається обсяг залишку пального на акцизному складі на кінець звітної доби.

Для перевірки: гр. 11.8 = гр. 11.4 + гр. 11.5 – гр. 11.6 – гр. 11.7.

10. Зведена таблиця, у якій відображаються зведені дані обліку пального, розраховані за даними засобів вимірювальної техніки (витратоміри, інші засоби вимірювальної техніки), та дані обліку пального в трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці, заповнюється в такому порядку:

1) до граф 9.4 та 9.5 вноситься інформація щодо обсягу залишку пального на акцизному складі на початок звітної доби:

всього (графа 9.4);

у т. ч. в трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці (графа 9.5). Показник графи 9.5 дорівнює обсягу залишків пального в трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці (показник графи 11.4 Таблиці 2);

2) у графах 9.6 та 9.7 зазначається інформація щодо добового обсягу виробленого на акцизному складі пального:

всього (графа 9.6).Показник графи 9.6 визначається на підставі первинних бухгалтерських документів;

у т. ч. в тарі, балонах, упаковці (графа 9.7). Показник графи 9.7 дорівнює добовому обсягу виробленого на акцизному складі пального в тарі, балонах, упаковці (показник графи 11.5 Таблиці 2);

3) до граф 9.8 та 9.9 вноситься інформація щодо добового обсягу реалізованого з акцизного складу пального:

всього (гр. 9.8). Показник графи 9.8 розраховується шляхом додавання загального обсягу реалізованого пального за показами витратомірів та інших засобів вимірювальної техніки за відповідним кодом згідно з УКТ ЗЕД (підсумок граф 10.9 та 10.14 Таблиці 1) до добового обсягу пального в тарі, балонах, упаковці, реалізованого з акцизного складу (графа 11.6 Таблиці 2);

у т. ч. у тарі, балонах, упаковці (гр. 9.9). Показник графи 9.9 дорівнює показнику графи 11.6 Таблиці 2;

4) до граф 9.10 та 9.11 вноситься інформація щодо добового обсягу втраченого на акцизному складі пального (за даними первинних бухгалтерських документів):

всього (графа 9.10);

у т. ч. у тарі, балонах, упаковці (графа 9.11). Показник графи 9.11 дорівнює показнику графи 11.7 Таблиці 2;

5) у графах 9.12 та 9.13 зазначається інформація щодо обсягу залишку пального на акцизному складі на кінець звітної доби:

всього (графа 9.12). Показник графи 9.12 розраховується шляхом додавання обсягу залишку пального на початок звітної доби (показник графи 9.4 Зведеної таблиці) до добового обсягу виробленого на акцизному складі пального (показник графи 9.6 Зведеної таблиці) та віднімання від отриманої суми добового обсягу реалізованого з акцизного складу пального (показник графи 9.8 Зведеної таблиці) та добового обсягу втраченого на акцизному складі пального (за даними первинних бухгалтерських документів) (показник графи 9.10 Зведеної таблиці);

у т. ч. у трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці (графа 9.13). Показник графи 9.13 розраховується шляхом додавання обсягу залишку пального на початок звітної доби в трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці (показник графи 9.5 Зведеної таблиці) до добового обсягу виробленого на акцизному складі пального в тарі, балонах, упаковці (показника графи 9.7 Зведеної таблиці) та віднімання від отриманої суми добового обсягу реалізованого з акцизного складу пального в тарі, балонах, упаковці (показник графи 9.9 Зведеної таблиці) та добового обсягу втраченого на акцизному складі пального в тарі, балонах, упаковці (за даними первинних бухгалтерських документів) (показник графи 9.11 Зведеної таблиці).

**ІV. Довідка виробника про фактичні залишки пального на початок та кінець звітного місяця та про фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального за звітний місяць**

1. Довідка виробника про фактичні залишки пального на початок та кінець звітного місяця та про фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального за звітний місяць за формою ДВМ (далі – Довідка ДВМ) з відміткою «Основна» формується та подається розпорядниками акцизних складів, на яких здійснюється діяльність з переробки нафти, газового конденсату, природного газу та їх суміші, з очищення коксового газу, з метою вилучення цільових компонентів (сировини), що передбачає повний технологічний цикл їх переробки в готову продукцію (пальне).

2. Довідка ДВМ з відміткою «Основна» за місяць формується розпорядниками акцизних складів після проведення останньої операції з обігу пального у звітному календарному місяці, але не пізніше 23 години 59 хвилин останнього дня звітного календарного місяця, до початку здійснення операцій з обігу пального у день, що настає за таким останнім днем звітного календарного місяця, та подаються до контролюючого органу не пізніше 15 календарних днів, що настають за останнім днем звітного календарного місяця.

3. У рядку 02.1 Довідки ДВМ цифрами у такій послідовності: місяць (дві цифри), рік (чотири цифри) вказується звітний період.

При цьому крапки, коми та інші розділові знаки у відповідних клітинках документа не проставляються.

4. У табличній частині Довідки ДВМ (далі в цьому розділі – Таблиця) надається інформація щодо загальних обсягів отриманих та використаних товарів, які використовуються як сировина при виробництві пального, на яке підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Кодексу встановлено ставки акцизного податку.

5. Таблиця заповнюється в такому порядку:

1) у графі 9.2 код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД товарів, які використовуються як сировина при виробництві пального, зазначається суцільним порядком без розділових знаків (пробілів, крапок тощо) та містить 10 знаків;

2) до графи 9.3 вноситься опис товарів (за кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД), які використовуються як сировина при виробництві пального;

3) у графі 9.4 зазначається одиниця виміру (кілограми, метри кубічні, літри), в якій надаються дані щодо обсягу товарів, які використовуються як сировина при виробництві пального;

4) до графи 9.5 вносяться дані щодо залишку товарів, які використовуються як сировина при виробництві пального на початок звітного місяця;

5) у графах 9.6 – 9.10 зазначається інформація щодо отримання платником товарів, які використовуються як сировина при виробництві пального:

дата отримання/ввезення на митну територію України таких товарів (графа 9.6);

реквізити (номер/серія та дата) документів (товарно-транспортної накладної або митної декларації), які підтверджують отримання/ввезення на митну територію України товарів, які використовуються як сировина при виробництві пального (графи 9.7 та 9.8 відповідно);

повні реквізити (назва та код за ЄДРПОУ) особи, яка здійснила відвантаження платнику товарів, які використовуються як сировина при виробництві пального (виробника/імпортера таких товарів) (графи 9.9 та 9.10 відповідно);

6) до графи 9.11 вносяться обсяги фактично отриманих підприємством товарів, які використовуються як сировина при виробництві пального;

7) у графі 9.12 зазначаються обсяги відпущених на виробництво пального товарів, які використовуються як сировина при виробництві пального;

8) до графи 9.13 вносяться обсяги залишку товарів, які використовуються як сировина при виробництві пального, на кінець звітного місяця.

**V.** **Довідка** **про фактичні залишки пального на початок та кінець звітного періоду на акцизному складі, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на який отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, та про фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального**

**за звітний період**

1. Довідка про фактичні залишки пального на початок та кінець звітного періоду на акцизному складі, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на який отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, та про фактичні обсяги отриманого та реалізованого пального за звітний період за формою ДР (далі – Довідка ДР) з відміткою «Основна» формується та подається розпорядниками акцизних складів, які є місцем роздрібної торгівлі пальним, на які отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним) за звітний період – доба.

2. Довідка ДР з відміткою «Основна» за добу формується розпорядниками акцизних складів після проведення останньої операції з обігу пального у звітній добі, але не пізніше 23 години 59 хвилин цієї доби, до початку здійснення операцій з обігу пального у добу, що настає за звітною добою, та подається до контролюючого органу не пізніше 23 години 59 хвилин доби, що настає за звітною добою.

3. У відповідних полях Довідки ДР цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри), години (дві цифри), хвилини (дві цифри) вказуються:

початок звітного періоду – у рядку 02.1;

кінець звітного періоду – у рядку 02.2.

При цьому крапки, коми та інші розділові знаки у відповідних клітинках документа не проставляються.

4. Таблиця «Зведена інформація щодо загальних обсягів залишків, отримання та реалізації пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД на початок та кінець звітної доби на акцизному складі» (далі у цьому розділі Порядку – Зведена таблиця) заповнюється на підставі даних таблиці 1 «Інформація щодо обсягів залишків пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД на початок та кінець звітної доби у розрізі резервуарів, розташованих на акцизному складі пального, за показами рівнемірів» (далі у цьому розділі Порядку – Таблиця 1), таблиці 2 «Інформація щодо обсягу реалізованого пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД за звітну добу за показами витратомірів, встановлених на місцях відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованих на такому акцизному складі» (далі у цьому розділі Порядку – Таблиця 2) та таблиці 3 «Інформація про обсяги залишків пального за кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД на акцизному складі (літри) у трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці» (далі у цьому розділі Порядку – Таблиця 3).

5. Інформація у Зведеній таблиці, Таблиці 1, Таблиці 2, Таблиці 3 заповнюється за кодами товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (умовним кодом – для скрапленого газу).

6. Зведена таблиця, Таблиця 1 та Таблиця 2 заповнюються розпорядником акцизного складу обов’язково, Таблиця 3 – за необхідності (при наявності залишків пального в трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці).

7. У Зведеній таблиці, Таблиці 1, Таблиці 2 та Таблиці 3 Довідки ДР вказуються:

номер рядка – цифровий номер, який відповідає послідовному номеру такого рядка (графи 9.1 Зведеної таблиці, 10.1 Таблиці 1, 11.1 Таблиці 2, 12.1 Таблиці 3). Для коригуючої довідки вказується номер рядка основної довідки, який коригується;

код товарної підкатегорії пального згідно з УКТ ЗЕД (10 знаків), для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану – умовний код 2711 00 00 00 (графи 9.2 Зведеної таблиці, 10.2 Таблиці 1, 11.2 Таблиці 2, 12.2 Таблиці 3);

опис пального за кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД або умовним кодом (графи 9.3 Зведеної таблиці, 10.3 Таблиці 1, 11.3 Таблиці 2, 12.3 Таблиці 3).

8. Обсяг пального у Зведеній таблиці, Таблиці 1, Таблиці 2 зазначається у літрах (без приведення до температури 15 ºС) та літрах, приведених до температури 15 ºС, у Таблиці 3 – у літрах (без приведення до температури 15 ºС).

9. Таблиця 1, у якій надається інформація щодо обсягів залишків пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД на початок та кінець звітної доби у розрізі резервуарів, розташованих на акцизному складі пального, за показами рівнемірів, заповнюється в такому порядку:

1) до графи 10.4 вноситься реєстраційний номер заявки, відповідно до якої змінюється код УКТ ЗЕД у зв’язку зі зміною хімічного складу пального в резервуарі;

2) у графі 10.5 зазначаються уніфіковані номери резервуарів, цифрове значення яких має відповідати вимогам частини другої пункту 14 Порядку № 891;

3) до графи 10.6 вносяться серійні (ідентифікаційні) номери рівнемірів, встановлених на резервуарах;

4) до граф 10.7 – 10.10 вносяться дані щодо обсягів залишків пального у резервуарах за показами рівнемірів:

на початок звітної доби – в літрах (графа 10.7) та літрах, приведених до температури 15 ºС (графа 10.8);

на кінець звітної доби – в літрах (графа 10.9) та літрах, приведених до температури 15 ºС (графа 10.10);

5) до граф 10.11 – 10.14 вносяться дані щодо обсягів залишків пального у резервуарах за показами інших засобів вимірювальної техніки:

на початок звітної доби – в літрах (графа 10.11) та літрах, приведених до температури 15 ºС (графа 10.12);

на кінець звітної доби – в літрах (графа 10.13) та літрах, приведених до температури 15 ºС (графа 10.14).

В одному рядку Таблиці 1 можуть бути заповнені показники:

або граф 10.7 – 10.10;

або граф 10.11 – 10.14.

У випадку, якщо протягом звітної доби об'єм пального, що перебував у резервуарі та відпускався з нього, обчислювався як за допомогою рівнеміра, так і за допомогою інших засобів вимірювальної техніки (зокрема, при виході з ладу рівнеміра, повернення його з ремонту, повірки або калібрування рівнеміра), допускається заповнення в одному рядку Таблиці 1 показників граф 10.7 – 10.10 та граф 10.11 – 10.14.

10. У разі якщо протягом звітної доби змінено код УКТ ЗЕД пального у резервуарі у результаті зміни хімічного складу такого пального, до Таблиці 1 вносяться два рядки.

У першому рядку Таблиці 1 зазначається:

у графі 10.2 – код УКТ ЗЕД пального, який обліковувався в Системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового до реєстрації заявки на поповнення обсягу залишку пального;

у графі 10.3 – опис пального, код УКТ ЗЕД якого зазначено у графі 10.2;

у графі 10.4 – реєстраційний номер заявки на поповнення обсягу залишку пального в Системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, відповідно до якої в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового змінено код УКТ ЗЕД пального, зазначений у графі 10.2;

у графі 10.5 та 10.6 – уніфікований номер резервуара та серійний (ідентифікаційний) номер рівнеміра відповідно;

 у графах 10.7 – 10.8 (або 10.11 – 10.12) – обсяг залишку пального на початок звітної доби за кодом УКТ ЗЕД, який обліковувався в Системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового до реєстрації зміни хімічного складу пального, та який зазначено у графі 10.2;

у графах 10.9 – 10.10 (або 10.13 – 10.14) – нульовий обсяг залишку пального на кінець звітної доби за кодом УКТ ЗЕД, який обліковувався в Системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового до зміни хімічного складу пального та реєстрації заявки на поповнення обсягу залишку пального.

У наступному рядку Таблиці 1 зазначаються:

у графі 10.2 – код УКТ ЗЕД пального, який обліковується в Системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового після реєстрації заявки на поповнення обсягу залишку пального;

у графі 10.3 – опис пального, код УКТ ЗЕД якого зазначено у графі 10.2;

у графі10.4 – реєстраційний номер заявки на поповнення обсягу залишку пального в Системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, відповідно до якої в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового змінено код УКТ ЗЕД пального (переноситься з першого рядка Таблиці 1);

у графі 10.5 та 10.6 – уніфікований номер резервуара та серійний (ідентифікаційний) номер рівнеміра відповідно (переноситься з першого рядка Таблиці 1);

 у графах 10.7 – 10.8 (або 10.11 – 10.12) – нульовий обсяг залишку пального на початок звітної доби за кодом УКТ ЗЕД, який зазначено у графі 10.2;

у графах 10.9 – 10.10 (або 10.13 – 10.14) – обсяг на кінець звітної доби залишку пального, код УКТ ЗЕД якого зазначено у графі 10.2, та який обліковується в Системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового після зміни хімічного складу пального та реєстрації заявки на поповнення обсягу залишку пального.

11. Таблиця 2, в якій надається інформація щодо обсягу реалізованого пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД за звітну добу за показами витратомірів, встановлених на місцях відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованих на такому акцизному складі, заповнюється в такому порядку:

1) до графи 11.4 вноситься серійний (ідентифікаційний) номер витратоміра;

2) у графах 11.5 – 11.7 зазначаються покази витратомірів, встановлених в місцях відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованих на акцизному складі (літри):

на початок звітної доби (графа 11.5);

на кінець звітної доби (графа 11.6);

обсяги пального, повернутого до резервуару після проведення перевірки точності відпуску пального за допомогою еталонних мірників (за показами витратомірів, встановлених в місцях відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованих на акцизному складі) (графа 11.7)

3) до графи 11.8 (у літрах) заносяться дані щодо обсягу реалізованого пального за показами витратомірів.

Для перевірки: гр. 11.8 = гр. 11.6 – гр. 11.5 – гр. 11.7;

4) у графі 11.9 (у літрах, приведених до температури 15 ºС) зазначається обсяг реалізованого пального за показами витратомірів – обсяг пального, зазначений у графі 11.8 у літрах;

5) до граф 11.10 – 11.12 вносяться покази інших засобів вимірювальної техніки (літри):

на початок звітної доби (графа 11.10);

на кінець звітної доби (графа 11.11);

обсяги пального, повернутого до резервуару після проведення перевірки точності відпуску пального за допомогою еталонних мірників (за показами інших засобів вимірювальної техніки) (графа 11.12);

6) у графі 11.13 (у літрах) зазначається обсяг реалізованого пального за показниками інших засобів вимірювальної техніки.

Для перевірки: гр. 11.13 = гр. 11.11 – гр. 11.10 – гр. 11.12;

7) до графи 11.14 (у літрах, приведених до температури 15 ºС) вноситься зазначається обсяг реалізованого пального за показами інших засобів вимірювальної техніки – обсяг пального, зазначений у графі 11.13 у літрах.

У кожному з рядків Таблиці 2 можуть бути заповнені показники:

або граф 11.5 – 11.9;

або граф 11.10 – 11.14.

У випадку, якщо протягом звітної доби (звітного місяця) відпуск пального здійснювався як через витратомір, так і за допомогою інших засобів вимірювальної техніки (при виході витратоміра з ладу, повернення його з ремонту, повірки або калібрування), допускається заповнення в одному рядку Таблиці 2 показників граф 11.5 – 11.9 та граф 11.10 – 11.14.

12. Таблиця 3, в якій надається інформація щодо обсягів залишків пального на акцизному складі (літри) в трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці, заповнюється в такому порядку:

1) до графи 12.4 вноситься інформація щодо обсягу залишку пального на акцизному складі на початок звітної доби;

2) у графі 12.5 зазначається добовий обсяг отриманого на акцизний склад пального;

3) до графи 12.6 заноситься додатковий обсяг пального за звітну добу на акцизному складі, зазначений у зареєстрованих заявках на поповнення обсягу залишку пального. У разі якщо в результаті зміни фізико-хімічних показників пального оформлено заявку на поповнення обсягу залишку пального, в якій одночасно зазначаються обсяги пального що збільшуються за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, та обсяги пального що зменшуються за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, дані такої заявки заносяться до відповідних рядків графи 12.6 зі знаком «+», або «-» відповідно;

4) у графі 12.7 зазначається добовий обсяг реалізованого з акцизного складу пального;

5) до графи 12.8 заноситься добовий обсяг втраченого на акцизному складі пального (за даними первинних бухгалтерських документів);

6) у графі 12.9 зазначається обсяг залишку пального на акцизному складі на кінець звітної доби.

Для перевірки: гр. 12.9 = гр. 12.4 + гр. 12.5 + гр. 12.6 – гр. 12.7 – гр. 12.8.

13. Зведена таблиця, в якій відображається інформація щодо загальних обсягів залишків, отримання та реалізації пального за кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (або умовним кодом) на початок та кінець звітної доби на акцизному складі, заповнюється в такому порядку:

1) до граф 9.4 – 9.6 вноситься інформація щодо обсягу залишку пального на акцизному складі на початок звітної доби:

у літрах, приведених до температури 15 ºС, всього (графа 9.4);

у літрах (без приведення до температури 15 ºС):

всього (графа 9.5);

у т. ч. у трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці (графа 9.6).

Показник графи 9.5 розраховується шляхом додавання обсягу залишків пального в резервуарах за відповідним кодом згідно з УКТ ЗЕД (підсумку показників граф 10.7 та 10.11 Таблиці 1) до обсягу залишків пального в трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці за таким кодом (показник графи 12.4 Таблиці 3).

Показник графи 9.6 дорівнює показнику графи 12.4 Таблиці 3 – обсягу залишків пального в трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці за кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД (умовним кодом), зазначеним у графі 9.2;

2) у графах 9.7 – 9.9 зазначається інформація щодо добового обсягу отриманого на акцизний склад пального:

у літрах, приведених до температури 15 ºС – всього (графа 9.7)

у літрах (без приведення до температури 15 ºС):

всього (графа 9.8);

у т. ч. у трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці (графа 9.9).

Показник графи 9.7 розраховується шляхом віднімання від обсягу залишку пального на акцизному складі на кінець звітної доби (показник графи 9.19 Зведеної таблиці) обсягу залишку пального на акцизному складі на початок звітної доби (показник графи 9.4 Зведеної таблиці) та додаткового обсягу пального за звітну добу на акцизному складі, зазначений в зареєстрованих заявках на поповнення обсягу залишку пального (показник графи 9.10 Зведеної таблиці) та додавання до отриманого показника добового обсягу реалізованого з акцизного складу пального (показник графи 9.13 Зведеної таблиці) та добового обсягу втраченого на акцизному складі пального (за даними первинних бухгалтерських документів) (показника графи 9.16 Зведеної таблиці).

Показник графи 9.8 розраховується шляхом віднімання від обсягу залишку пального на акцизному складі на кінець звітної доби (показник графи 9.20 Зведеної таблиці) обсягу залишку пального на акцизному складі на початок звітної доби (показник графи 9.5 Зведеної таблиці) та додаткового обсягу пального за звітну добу на акцизному складі, зазначений в зареєстрованих заявках на поповнення обсягу залишку пального (показник графи 9.11 Зведеної таблиці) та додавання до отриманого показника добового обсягу реалізованого з акцизного складу пального (показник графи 9.14 Зведеної таблиці) та добового обсягу втраченого на акцизному складі пального (за даними первинних бухгалтерських документів) (показника графи 9.17 Зведеної таблиці).

Показник графи 9.9 (добовий обсяг отриманого на акцизний склад пального, в трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці) дорівнює показнику графи 12.5 Таблиці 3;

3) до граф 9.10 – 9.12 вноситься інформація щодо додаткового обсягу пального за звітну добу на акцизному складі, зазначеного в зареєстрованих заявках на поповнення обсягу залишку пального:

у літрах, приведених до температури 15 ºС – всього (графа 9.10);

у літрах (без приведення до температури 15 ºС):

всього (графа 9.11);

у т. ч. у трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці (графа 9.12).

Показник графи 9.12 (додатковий обсяг пального за звітну добу на акцизному складі в трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці), зазначений в зареєстрованих заявках на поповнення обсягу залишку пального) дорівнює показнику графи 12.6 Таблиці 3.

У разі якщо в результаті зміни фізико-хімічних показників пального оформлено заявку на поповнення обсягу залишку пального, в якій одночасно зазначаються обсяги пального що збільшуються за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, та обсяги пального що зменшуються за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, дані такої заявки заносяться до відповідних рядків граф 9.10 – 9.12 зі знаком «+», або «-» відповідно;

4) у графах 9.13 – 9.15 зазначається інформація щодо добового обсягу реалізованого з акцизного складу пального:

у літрах, приведених до температури 15 ºС – всього (графа 9.13);

у літрах (без приведення до температури 15 ºС):

всього (графа 9.14);

у т. ч. у трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці (графа 9.15).

Показник графи 9.14 розраховується шляхом додавання до обсягу реалізованого пального за показами витратомірів та інших засобів вимірювальної техніки (підсумку граф 11.8 та 11.13 Таблиці 2) добового обсягу реалізованого з акцизного складу пального (показник графи 12.7 Таблиці 3).

Показник графи 9.15 (добовий обсягу реалізованого з акцизного складу пального в трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці) дорівнює показнику графи 12.7 Таблиці 3;

5) до граф 9.16 – 9.18 вноситься інформація щодо добового обсягу втраченого на акцизному складі пального (за даними первинних бухгалтерських документів):

у літрах, приведених до температури 15 ºС – всього (графа 9.16);

у літрах (без приведення до температури 15 ºС):

всього (графа 9.17);

у т. ч. у трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці (графа 9.18).

Показник графи 9.18 (добовий обсяг втраченого в трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці пального (за даними первинних бухгалтерських документів) дорівнює показнику графи 12.8 Таблиці 3;

6) у графах 9.19 – 9.21 зазначається інформація щодо обсягу залишку пального на акцизному складі на кінець звітної доби:

у літрах, приведених до температури 15 ºС – всього (графа 9.18);

у літрах (без приведення до температури 15 ºС):

всього (графа 9.20);

у т. ч. у трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці (графа 9.21).

Показник графи 9.20 розраховується шляхом додавання до обсягу залишку пального в резервуарі на кінець звітної доби за показами рівнемірів та інших засобів вимірювальної техніки (підсумку граф 10.8 та 10.13 Таблиці 1) обсягу залишку пального на кінець звітної доби на акцизному складі (літри) в трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці (показник графи 12.9 Таблиці 3).

Показник графи 9.21 (обсяг залишку пального на акцизному складі в трубопроводі (крім магістральних трубопроводів), тарі, балонах, упаковці на кінець звітної доби) дорівнює показнику графи 12.9 Таблиці 3.

**Директор Департаменту**

**податкової політики Лариса МАКСИМЕНКО**